| **Позиция** | **Требования к квалификации** |
| --- | --- |
| Главный специалист по устройству внутриплощадочных и внутренних инженерных систем и сетей | Совокупный опыт работы в строительстве зданий и сооружений – 6 лет  Опыт работы по следующим направлениям: **газоснабжение** зданий и сооружений при выполнении работ по техническому надзору/строительному контролю – 4 года. |

**Виды работ**

Котельная:

* Монтаж котельного и сопутствующего оборудования в здании котельной (ГСВ) (Котел стальной водогрейный 0=35 кВт, PN 3 бар, со встроенной горелкой Vitoyas 100-F «Viessmann», газопроводы и т.д.);
* Монтаж тепломеханической части котельной (ТМ) (Емкостной водонагреватель \/=100л Reflex S100, мембранные расширительные баки, насосы циркуляционные контура котла, распределительные коллекторы);
* Устройство плиты монолитной ПМ-1, включая земляные работы и подготовку подушки под фундамент;
* Строительные конструкции котельной. Каркас, стены, покрытие;
* Вентиляция и автоматика котельной;
* Монтаж электрооборудования котельной;
* Прокладка и монтаж кабельно-проводниковой и электротехнической продукции;
* Монтаж охранно-пожарной системы сигнализации котельной.

Установка резервуара СУГ:

* Установка резервуаров подземных для пропан-бутана V=9,2m3, FAS-9,2-ПО (включая подготовку основания, производство земляных работ), включая установку оборудования;
* Установка сливо-наливного узла, включая монтаж оборудования;
* Прокладка труб стальных бесшовных горячедеформированных с расходными материалами и земляными работами;
* Монтаж светотехнического оборудования и кабельной продукции;
* Устройство монолитных плит с подготовкой основания, ограждения.